[
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"3715","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3716","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1300000007000000&gt;"}}]},
{"data":{"title":"built-in"},"attr":{"id":"3718","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-pmcap-offset"},"attr":{"id":"3720","ColType":"Number","ColValue":"160"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"3722","ColType":"Data","ColValue":"&lt;463a0000&gt;"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"3724","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci-bridge\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIConfigured"},"attr":{"id":"3726","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"#size-cells"},"attr":{"id":"3728","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"3730","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/P0P7@1c0003"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"3732","ColType":"String","ColValue":"pci-bridge"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"3734","ColType":"Data","ColValue":"&lt;86800000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"3736","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000000&gt;"}},
{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"3738","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"3740","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"3742","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotStatus"},"attr":{"id":"3744","ColType":"Number","ColValue":"328"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"3746","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"3747","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"3749","ColType":"Number","ColValue":"68234257"}},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"3751","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"3753","ColType":"String","ColValue":"0:28:3(3:3)"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"3755","ColType":"Number","ColValue":"12305"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"3757","ColType":"Number","ColValue":"321"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"3759","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"3761","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"3763","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"3765","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"3767","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"3769","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"3771","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00040600&gt;"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"3773","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci8086,3a46\",\"pciclass,060400\",\"P0P7\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressSlotCapabilities"},"attr":{"id":"3775","ColType":"Number","ColValue":"1376"}},
{"data":{"title":"IODTPersist"},"attr":{"id":"3777","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"#address-cells"},"attr":{"id":"3779","ColType":"Data","ColValue":"&lt;03000000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"3781","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00e3000000000000000000000000000000000000&gt;"}},
{"data":{"title":"ranges"},"attr":{"id":"3783","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00000082000000000000d0f900000082000000000000d0f90000000000001000000000c20000000000000000000000c200000000000000000000000000000000000000810000000000c00000000000810000000000c000000000000000100000&gt;"}}
]
