[
{"data":{"title":"IODeviceMemory"},"attr":{"id":"10884","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10885","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10886","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"10888","ColType":"Number","ColValue":"4194287616"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"10890","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10891","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10892","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"address"},"attr":{"id":"10894","ColType":"Number","ColValue":"4194271232"}},{"data":{"title":"length"},"attr":{"id":"10896","ColType":"Number","ColValue":"16384"}}]}]}]},
{"data":{"title":"layout-id"},"attr":{"id":"10898","ColType":"Data","ColValue":"&lt;01000000&gt;"}},
{"data":{"title":"PinConfigurations"},"attr":{"id":"10900","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"device-id"},"attr":{"id":"10902","ColType":"Data","ColValue":"&lt;12000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOChildIndex"},"attr":{"id":"10904","ColType":"Number","ColValue":"1"}},
{"data":{"title":"name"},"attr":{"id":"10906","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1102,12\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOName"},"attr":{"id":"10908","ColType":"String","ColValue":"pci1102,12"}},
{"data":{"title":"vendor-id"},"attr":{"id":"10910","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02110000&gt;"}},
{"data":{"title":"revision-id"},"attr":{"id":"10912","ColType":"Data","ColValue":"&lt;01000000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIPMCSState"},"attr":{"id":"10914","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"IOPCIResourced"},"attr":{"id":"10916","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-vendor-id"},"attr":{"id":"10918","ColType":"Data","ColValue":"&lt;02110000&gt;"}},
{"data":{"title":"MaximumBootBeepVolume"},"attr":{"id":"10920","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptControllers"},"attr":{"id":"10922","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10923","ColType":"String","ColValue":"io-apic-0"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10924","ColType":"String","ColValue":"IOPCIMessagedInterruptController"}}]},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkCapabilities"},"attr":{"id":"10926","ColType":"Number","ColValue":"146449"}},
{"data":{"title":"IOReportLegend"},"attr":{"id":"10928","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10929","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportSubGroupName"},"attr":{"id":"10931","ColType":"String","ColValue":"pci1102,12 1"}},{"data":{"title":"IOReportChannels"},"attr":{"id":"10933","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10934","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10935","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070784"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10936","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"10937","ColType":"String","ColValue":"               First Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"10938","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10939","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070785"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10940","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"10941","ColType":"String","ColValue":"              Second Level Interrupt Handler Count"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"10942","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10943","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070786"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10944","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"10945","ColType":"String","ColValue":"        First Level Interrupt Handler Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"10946","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10947","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070787"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10948","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"10949","ColType":"String","ColValue":"   Second Level Interrupt Handler CPU Time (MATUs)"}}]},{"data":{"title":"3"},"attr":{"id":"10950","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10951","ColType":"Number","ColValue":"5291294645182070788"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10952","ColType":"Number","ColValue":"4295098369"}},{"data":{"title":"2"},"attr":{"id":"10953","ColType":"String","ColValue":"Second Level Interrupt Handler System Time (MATUs)"}}]}]},{"data":{"title":"IOReportGroupName"},"attr":{"id":"10955","ColType":"String","ColValue":"Interrupt Statistics (by index)"}},{"data":{"title":"IOReportChannelInfo"},"attr":{"id":"10957","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"IOReportChannelUnit"},"attr":{"id":"10959","ColType":"Number","ColValue":"0"}}]}]}]},
{"data":{"title":"pci-aspm-default"},"attr":{"id":"10961","ColType":"Number","ColValue":"0"}},
{"data":{"title":"pcidebug"},"attr":{"id":"10963","ColType":"String","ColValue":"5:0:0"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressLinkStatus"},"attr":{"id":"10965","ColType":"Number","ColValue":"4113"}},
{"data":{"title":"IOPCIExpressCapabilities"},"attr":{"id":"10967","ColType":"Number","ColValue":"2"}},
{"data":{"title":"IOPowerManagement"},"attr":{"id":"10969","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"CurrentPowerState"},"attr":{"id":"10971","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"ChildProxyPowerState"},"attr":{"id":"10973","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"MaxPowerState"},"attr":{"id":"10975","ColType":"Number","ColValue":"3"}},{"data":{"title":"ChildrenPowerState"},"attr":{"id":"10977","ColType":"Number","ColValue":"2"}},{"data":{"title":"CapabilityFlags"},"attr":{"id":"10979","ColType":"Number","ColValue":"258"}}]},
{"data":{"title":"class-code"},"attr":{"id":"10981","ColType":"Data","ColValue":"&lt;00030400&gt;"}},
{"data":{"title":"IOPCIMSIMode"},"attr":{"id":"10983","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"compatible"},"attr":{"id":"10985","ColType":"Data","ColValue":"&lt;\"pci1102,10\",\"pci1102,12\",\"pciclass,040300\"&gt;"}},
{"data":{"title":"IOReportLegendPublic"},"attr":{"id":"10987","ColType":"Boolean","ColValue":"Yes"}},
{"data":{"title":"subsystem-id"},"attr":{"id":"10989","ColType":"Data","ColValue":"&lt;10000000&gt;"}},
{"data":{"title":"assigned-addresses"},"attr":{"id":"10991","ColType":"Data","ColValue":"&lt;100005820000000000c0fff9000000000040000018000582000000000080fff90000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"reg"},"attr":{"id":"10993","ColType":"Data","ColValue":"&lt;000005000000000000000000000000000000000010000502000000000000000000000000004000001800050200000000000000000000000000400000&gt;"}},
{"data":{"title":"IOInterruptSpecifiers"},"attr":{"id":"10995","ColType":"Array","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"0"},"attr":{"id":"10996","ColType":"Data","ColValue":"&lt;1100000007000000&gt;"}},{"data":{"title":"1"},"attr":{"id":"10997","ColType":"Data","ColValue":"&lt;0500000000000100&gt;"}}]}
]
