[
{"data":{"title":"_STA"},"attr":{"id":"2887","ColType":"Number","ColValue":"18446744073709551615"}},
{"data":{"title":"_ADR"},"attr":{"id":"2889","ColType":"Number","ColValue":"1900547"}},
{"data":{"title":"device-properties"},"attr":{"id":"2891","ColType":"Dictionary","ColValue":"0_values"},"children":[{"data":{"title":"acpi-path"},"attr":{"id":"2893","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlane:/_SB/PCI0@0/UHC4@1d0003"}},{"data":{"title":"acpi-device"},"attr":{"id":"2895","ColType":"String","ColValue":"IOACPIPlatformDevice is not serializable"}}]},
{"data":{"title":"acpi-wake-gpe"},"attr":{"id":"2897","ColType":"Number","ColValue":"32"}}
]
