|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version  OROM VBIOS | Version VBT  Hex/Dec | Size VBT  Hex/Dec (byte) |
| **Sandy/Ivy Bridge (ONLY FOR DESKTOP)** | | |
| 2089 - 2104 | A1/1.61 | 0E3E/3646 |
| 2108 | A2/1.62 | 0E91/3729 |
| 2111 | A3/1.63 |
| 2117 - 2119 | A4/1.64 |
| 2120 | 0EA9/3753 |
| 2124 - 2132 | A5/1.65 | 0F0E/3854 |
| 2137 - 2143 | A6/1.66 |
| 2153 - 2158 | A7/1.67 |
| 2165 | A8/1.68 | 0FC1/4033 |
| 2170 - 2171 | AE/1.74 |
| **Haswell 21xx (Desktop/Mobile)** | | |
| 2145 - 2155 | A6/1.66 | 104C/4172 |
| 2157 | A7/1.67 |
| 2160 | A8/1.68 |
| 2164 - 2167 | A9/1.69 | 10FF/4351 |
| 2170 - 2175 | AA/1.70 |
| 2176 - 2177 | AE/1.74 |
| 2178 | B0/1.76 |
| 2179 - 2180 | B1/1.77 | 1100/4352 |
| **Haswell-Broadwell 10xx (Desktop/Mobile)** | | |
| 1010 | B0/1.76 | 1101=4353 |
| 1020 - 1021 | B1/1.77 |
| 1022 | B7/1.83 | 1109/4361 |
| \*1025 - 1028 | B8/1.84 |
| \*1029 - 1044 | BD/1.89 | 115D/4445 |
| **SkyLake-KabyLake (Desktop/Mobile)** | | |
| 1009 - 1021 | C1/1.93 | 0E8E/3726 |
| 1022 - 1030 | C4/1.96 | 0EB6/3766 |
| 1031 – 1033  \*\*1034-1037 | C8/2.00 | 0ECA/3786 |
| 1039 | CD/2.05 | 108C//4236 |
| 1040-1046 | CE/2.06 |
| 1047-1058 | D1/2.09 | 109C/4252 |
| **CoffeeLake (Desktop/Mobile)** | | |
| 1007-1008 | D1/2.00 | 109C/4252 |
|  |  |  |

\* - transfer VBT 1-in-1

\*\* - 1034 and above supported KabyLake